Procédure d'accès à la techno AMS 0.35µm

Installation sur serveur distant LE²P - Serveur cadence

Créer un dossier de travail (i.e. /home/<user>/cadence/projet_AMS/) ce dossier comprendra tous les design créés ensuite pour cette technologie

Sur l’espace personnel (/home/<user>/) copier les fichiers /home/cadence/DK/AMS/.login et /home/cadence/DK/AMS/.cshrc

Dans le fichier .cshrc corriger le chemin d’accès au répertoire de travail sur la ligne suivante :

alias icfbamsPC ‘cd /<chemin du dossier de travail AMS>;ams_cds -tech c35b4 -mode fb &'

Pour lancer Cadence, se placer dans le répertoire personnel (/home/<user>/) taper les commandes suivantes :

- source .login
- source .cshrc
- icfbamsPC