☚ retour à la page Tutoriel Cadence

Installation du DK cmos28 FDSOI ST version 2.9

Installation sur un poste fixe

Products requirements

Cadence IC : 06.17.706

CDS / MMSIM : 15.10.498

MGC/Calibre : 2016.3_19.12

CDS / PVS : 15.20.000

CDS / EXT / QRC : 15.25.000

MGC/AMS/Eldo : 16.3

Star-RCXT : k-2015.06-sp3

Hspice : l-2016.06-sp1

ads for Momentum : 2016.01_update1

goldengate : 4.10.0

CDS / Incisive : 15.20.010

1) Récupérer le dossier /home/polucasd/cadence/DK/cmos28fdsoi/cmos28fdsoi_29

2)

Setup the following variables by executing the commands : setenv CDS_INST_DIR <full path to Cadence IC 6.1.7 installation> setenv mgc_ams <full path to MGC ADMS 16.3 installation> Execute the following 2 commands : cd /usr/local/cmos28fdsoi_29/install ./install_cmos28FDSOI_cds_mgcams When the prompt below appears, type Y and hit return. Do you want to install Artist Link? (Y/[N]) Y When the prompt below appears, type y and hit return. — WARNING: ADS (IDF) not defined … — Do you still want to continue [n/y] ? → y The installation is now completed. #################### #################### You should obtain a directory UNIOPUS in DP root installation directory. You have to notice the following path : /usr/local/cmos28fdsoi_29/UNIOPUS/uniopus_oa/cad_amsams2016_3_mmsim This is the wrap path to Cadence IC installation to be used by the design-kit. #################### ####################

3) Récupérer comme dossier de travail le dossier /usr/local/cmos28fdsoi_working_directory/working_directory

4) Dans ce dossier éditer le fichier .cshrc_cmos28fdsoi

5) Vérifier et modifier les différentes chemins :

setenv CMOS28FDSOI_DIR <dossier d'installation du DK>
CDS_INST_DIR
MMSIM from Cadence
ADMS / Eldo from Mentor
Hspice from Synopsys
Modify the LM_LICENSE_FILE variable according to your installation
Modify the section for Calibre installation and license
Modify the sections Cadence PVS and Cadence QRC/EXT
etc ...

6) source ./.cshrc_cmos28fdsoi

7) virtuoso &
Cadence OpenAccess framework should start with the right configuration.

Installation sur serveur distant LE²P - Serveur cadence

1) Copier le dossier /home/cadence/DK/cmos28fdsoi_10a/install/setup_working_dir dans le dossier de travail pour ce DK (i.e. /home/<user>/cadence/projet_cmos28FDSOI)

2) Ce dossier sera le dossier de travail dans lequel il faudra se placer pour lancer Cadence

3) Ajouter l’utilisateur dans le groupe cadence (/etc/group)

3) source ./.cshrc_cmos28fdsoi

4) virtuoso &
Cadence OpenAccess framework should start with the right configuration.