Cadence

Le serveur de licence est situé en salle serveur PC-cadence
La machine PC-cadence-5 est situé en salle labo PC-cadence-5
La machine PC-cadence-4 est situé en salle labo PC-cadence-4

Informations générales

Technologies utilisées :

AMS 0.35µ

STMicroelectronics 28nm FDSOI

Architecture des comptes utilisateurs, licences, outils et DK

L’architecture du dossier /home comprenant les différents espaces personnes des comptes utilisateurs, ainsi que la position des licences, outils et DK est donnée ici

Notice d'installation de la techno cmos28FDSOI

Notice d'installation du DK cmos28FDSOI de STMicroelectronics

Notice d'installation de la techno AMS 0.35µ

Notice d'installation du DK AMS 0.35µm

Utilisation de la techno cmos28FDSOI sur le compte cdsmgr

se connecter en local à la machine 10.82.64.138 (sur le port 5904 pour les connexions VNC)

utiliser le compte cdsmgr

dans un terminal, se positionner dans le dossier /home/cdsmgr/cadence/projet_cmos28FDSOI

exécuter la commande : source .cshrc_cmos28fdsoi

exécuter la commande : virtuoso &